Ciao Asja,

allora ho simulato i casi base (solo turbina) partendo dall’SDP e facendo le modifiche con i vari parametri affinché ci metta di meno. Quello che ho notato è che arriva a convergenza ma la “Max diff” decresce sempre fino ad 1.5, torna poi a salire, per poi andare a convergenza.

Per il caso a pompaggio con lo stageprob (no stageprob\_sim) adesso pompa e turbina in momenti differenti e a prezzi corretti. Turbina a prezzi elevati e pompa a prezzi più bassi. Ho fatto un grafico per uno scenario. Non so quanto tu capisca però posso accertarti che va correttamente.

Per il caso a pompaggio con lo stageprob\_sim non funziona la pompa in nessuno step per nessuno scenario.

Ho implementato anche tutta la parte relativa alle turbine che però è da guardare assieme.